{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["説明（注意）","入出力シート","計算式","緑本DB","マスター"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"説明（注意）","index":0,"n_rows":30,"n_cols":2,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"このシートの活用方法（注意）"]
[]
[null,"①平成25年基準のモデル建物法の出力結果を、平成28年基準に容易に変換するツールです。"]
[null,"②こちらのシートはBELS評価機関が使用するために作成されています。"]
[null,"③モデル用途（25年基準）の「集会所等」「工場等」には対応しておりません。"]
[null,"　必要な場合は評価協会へご連絡ください。"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"【メインツール】「入出力シート」について"]
[]
[null,"①オレンジ色のシートに数値入力してください"]
[null,"②「計算」ボタンを押さないと結果に反映されません。"]
[]
[]
[null,"【補助ツール】「計算式」のシートについて"]
[]
[null,"①こちらは、確認が必要な場合のみ使用できます。（通常は確認する必要ありません）"]
[null,"②「入出力シート」と連動していません。「入出力シート」の詳細を確認する場合には、入出力シートと同様の入力することで、計算された内容が確認できます。"]

{"sheet":"入出力シート","index":1,"n_rows":31,"n_cols":3,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2]]}
["H25基準　モデル建物法を用いた場合の、新BEI（その他除き）算出ツール       Ver.1.0"]
["【入力内容】"]
["概要"]
[]
["用途（H25モデル用途）","病院等"]
[]
["省エネ地域区分","2地域"]
[]
["評価対象部位の床面積",2000,"㎡"]
["（上記用途に対する面積）"]
[]
["H25モデル建物法による計算結果"]
[]
["BEIm（その他含み）",0.93]
[]
["BEIm/AC　（設備がない場合は0を入力）",0]
["BEIm/V　　（設備がない場合は0を入力）",0.5]
["BEIm/L　　（設備がない場合は0を入力）",0.9]
["BEIm/HW　（設備がない場合は0を入力）",1.87]
["BEIm/EV　（設備がない場合は0を入力）",0.5]
[]
["【結果】"]
["計算により算出する項目（評価協会のシステムに入力する値）"]
[]
["基準一次エネルギー消費量",2551.4,"GJ"]
["（その他除き）"]
[]
["設計一次エネルギー消費量",2353,"GJ"]
["（その他除き）"]
[]
["BEI（その他除き）",0.93]

{"sheet":"計算式","index":2,"n_rows":54,"n_cols":5,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["概要"]
[]
["用途（H25モデル用途）","病院等",null,"①"]
[]
["省エネ地域区分","2地域",null,"②"]
[]
["評価対象部位の床面積",1000,"㎡","③"]
["（上記用途に対する面積）"]
[]
["H25モデル建物法による計算結果"]
[]
["BEIm（その他含み）",0.93,null,"④"]
[]
["BEIm/AC　（設備がない場合は0を入力）",0.69,null,"A"]
["BEIm/V　　（設備がない場合は0を入力）",0.5,null,"B"]
["BEIm/L　　（設備がない場合は0を入力）",0.9,null,"C"]
["BEIm/HW　（設備がない場合は0を入力）",1.87,null,"D"]
["BEIm/EV　（設備がない場合は0を入力）",0.5,null,"E"]
[]
["緑本による結果"]
[]
["単位面積当たり基準一次エネ",2362.38,"MJ/㎡年","⑤","緑本から読み取る値"]
[]
["空調割合",40,"％","F","緑本から読み取る値"]
["換気割合",11,"％","G","緑本から読み取る値"]
["照明割合",19,"％","H","緑本から読み取る値"]
["給湯割合",22,"％","I","緑本から読み取る値"]
["昇降機割合",2,"％","J","緑本から読み取る値"]
["その他の割合",6,"％","K","緑本から読み取る値"]
[]
["計算により算出する項目（評価協Pに入力する値）"]
[]
["空調の基準一次エネルギー消費量",{"$f":"IF(B14=0,0,B$22*B$7*B24*0.01)","v":944952},"MJ/年","L","⑤×③×（F/100）"]
["換気の基準一次エネルギー消費量",{"$f":"IF(B15=0,0,B$22*B$7*B25*0.01)","v":259861.80000000002},"MJ/年","M","⑤×③×（G/100）"]
["照明の基準一次エネルギー消費量",{"$f":"IF(B16=0,0,B$22*B$7*B26*0.01)","v":448852.2},"MJ/年","N","⑤×③×（H/100）"]
["給湯の基準一次エネルギー消費量",{"$f":"IF(B17=0,0,B$22*B$7*B27*0.01)","v":519723.60000000003},"MJ/年","O","⑤×③×（I/100）"]
["昇降機の基準一次エネルギー消費量",{"$f":"IF(B18=0,0,B$22*B$7*B28*0.01)","v":47247.6},"MJ/年","P","⑤×③×（J/100）"]
["その他の基準一次エネルギー消費量",{"$f":"B$22*B$7*B29*0.01","v":141742.80000000002},"MJ/年","Q","⑤×③×（K/100）"]
[]
["基準一次エネルギー消費量",{"$f":"ROUNDUP((SUM(B33:B37)*0.001),1)","v":2220.6999999999998},"GJ","⑥","（L+M+N+O+P）÷1000"]
["（その他除き）",null,null,null,"小数第1位未満を切り上げ"]
[]
["基準一次エネルギー消費量",{"$f":"SUM(B33:B38)*0.001","v":2362.38},"GJ","⑦","（L+M+N+O+P+Q）÷1000"]
["（その他含み）",null,null,null,"⑤×③÷1000≠⑦"]
[null,null,null,null,"↑A～Eで0がある場合"]
[]
["設計一次エネルギー消費量",{"$f":"B43*B12","v":2197.0134000000003},"GJ","⑧","⑦×④"]
["（その他含み）"]
[]
["設計一次エネルギー消費量",{"$f":"ROUNDUP((B47-B38*0.001),1)","v":2055.2999999999997},"GJ","⑨","⑧-Q"]
["（その他除き）",null,null,null,"小数第1位未満を切り上げ"]
[]
["BEIm（その他除き）",{"$f":"ROUNDUP((B50/B40),2)","v":0.93},null,"⑩","⑨÷⑥"]
[null,null,null,null,"小数第2位未満を切り上げ"]

{"sheet":"緑本DB","index":3,"n_rows":49,"n_cols":9,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["モデル名称","地域","基準一次エネ","設備種類＿空調","設備種類＿換気","設備種類＿照明","設備種類＿給湯","設備種類＿昇降機","設備種類＿その他"]
["事務所等","1地域",1436.41,43,5,27,1,2,22]
["事務所等","2地域",1448.98,44,5,27,1,1,22]
["事務所等","3地域",1451.99,44,5,27,1,1,22]
["事務所等","4地域",1478.08,45,5,26,1,1,22]
["事務所等","5地域",1522.72,47,4,26,1,1,21]
["事務所等","6地域",1577.49,49,4,25,1,1,20]
["事務所等","7地域",1585.16,49,4,25,1,1,20]
["事務所等","8地域",1769.82,54,4,22,1,1,18]
["ホテル等","1地域",2971.46,52,6,15,22,1,4]
["ホテル等","2地域",2877.06,50,7,16,22,1,4]
["ホテル等","3地域",2749.21,49,7,17,22,1,4]
["ホテル等","4地域",2743.35,50,7,17,21,1,4]
["ホテル等","5地域",2820.68,52,7,16,20,1,4]
["ホテル等","6地域",2809.6,54,7,16,18,1,4]
["ホテル等","7地域",2788.27,55,7,16,17,1,4]
["ホテル等","8地域",2982.16,61,6,15,13,1,4]
["病院等","1地域",2432.84,42,11,18,22,1,6]
["病院等","2地域",2362.38,40,11,19,22,2,6]
["病院等","3地域",2155.4899999999998,36,12,20,23,2,7]
["病院等","4地域",2143.27,37,12,20,22,2,7]
["病院等","5地域",2125.19,37,12,21,21,2,7]
["病院等","6地域",2103.87,38,12,21,20,2,7]
["病院等","7地域",2060.3000000000002,39,13,21,18,2,7]
["病院等","8地域",2104.9499999999998,43,12,21,15,2,7]
["物販店舗等","1地域",3735.45,47,2,17,1,1,32]
["物販店舗等","2地域",3671.3,46,2,17,1,1,33]
["物販店舗等","3地域",3392.4,42,2,18,2,1,35]
["物販店舗等","4地域",3414.95,43,2,18,1,1,35]
["物販店舗等","5地域",3411.93,43,2,18,1,1,35]
["物販店舗等","6地域",3450.79,43,2,18,1,1,35]
["物販店舗等","7地域",3452.93,43,2,18,1,1,35]
["物販店舗等","8地域",3648.08,46,2,17,1,1,33]
["学校等","1地域",1131.1400000000001,36,10,21,13,0,20]
["学校等","2地域",1129.4000000000001,36,10,21,13,0,20]
["学校等","3地域",1121.24,37,10,21,12,0,20]
["学校等","4地域",1132.44,38,10,20,12,0,20]
["学校等","5地域",1181.5999999999999,41,10,19,11,0,19]
["学校等","6地域",1209.0999999999999,43,10,19,10,0,18]
["学校等","7地域",1199.9000000000001,43,10,19,9,0,19]
["学校等","8地域",1319.36,50,9,17,7,0,17]
["飲食店等","1地域",5938.8,19,11,13,45,0,12]
["飲食店等","2地域",5868.79,19,11,13,45,0,12]
["飲食店等","3地域",5790.17,21,11,13,43,0,12]
["飲食店等","4地域",5731.4,21,11,14,42,0,12]
["飲食店等","5地域",5664.06,22,11,14,40,0,13]
["飲食店等","6地域",5481.86,23,12,14,38,0,13]
["飲食店等","7地域",5315.72,25,12,14,36,0,13]
["飲食店等","8地域",5242.6099999999997,30,12,15,29,0,14]

{"sheet":"マスター","index":4,"n_rows":9,"n_cols":2,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["用途","地域区分"]
["事務所等","1地域"]
["ホテル等","2地域"]
["病院等","3地域"]
["物販店舗等","4地域"]
["学校等","5地域"]
["飲食店等","6地域"]
[null,"7地域"]
[null,"8地域"]